**Lataaminen**

* Kytke micro USB -johto varovasti oikean nappikuulokkeen micro USB -latausporttiin. Kytke sitten johdon toinen pää tietokoneen USB-porttiin tai USB-yhteensopivaan auton tai verkkolaitteen liitäntään.
* Tasainen punainen LED-valo syttyy osoittamaan, että kuuloke lataa akkua.
* Kun lataus on valmis, LED-valo muuttuu siniseksi.
* Latausaika on noin 1–2 tuntia.

**Virran kytkeminen päälle/pois päältä**

* Pidä kuulokkeen oikealla puolella olevaa virtapainiketta painettuna noin 5 sekuntia.
* Kuuloke piippaa ja sininen LED-valo syttyy osoittamaan, että kuulokkeen virta tulee päälle.
* Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden virta kytketään pois päältä pitämällä virtapainiketta jälleen painettuna 6 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo sammuu.

**Laiteparin ja yhteyden muodostus uuden laitteen kanssa**

* Kytke langattomien Bluetooth-kuulokkeiden virta päälle (katso kohta ”Virran kytkeminen päälle”).
* Kuulokkeiden ja uuden laitteen välisen laiteparin muodostamiseksi punainen ja sininen LED-valo vilkkuu vuorotellen osoittamaan, että kuulokkeet ovat valmiita laiteparin muodostukseen laitteen kanssa.
* Siirry Bluetooth-toiminnolla varustetussa älypuhelimessa, taulutietokoneessa tai mediasoittimessa Bluetooth-asetusvalikkoon, kytke Bluetooth-toiminto päälle ja hae uusia laitteita.
* Muutaman sekunnin kuluttua listassa näkyy ”BTH-250”.
* Valitse tämä malli napauttamalla sitä. Tasainen sininen LED-valo osoittaa, että laitteesi on muodostanut laiteparin onnistuneesti.
* Kun aiemmin laitepariksi liitetyn laitteen Bluetooth on päällä ja kantaman sisällä, kuulokkeet automaattisesti luovat yhteyden viimeisimpään yhdistettynä olleeseen Bluetooth-laitteeseen.

**HUOMAUTUS: Jos kuulokkeita ei käytetä 10 minuuttiin, ne kytkevät virtansa automaattisesti pois päältä akun säästämiseksi.**

**Soita**

* Laitteen yhdistäminen kuulokkeisiin Bluetoothin kautta (katso osa ”Laiteparin ja yhteyden muodostus”)
* Avaa suosikkimusiikkisovelluksesi ja paina toistoa.
* Ohjaa musiikkia, kappaleita ja äänenvoimakkuutta laitteeltasi tai ohjaa musiikkia ja äänenvoimakkuutta kosketusnäytöltä (katso kohta ”Kosketustoiminto”. Toista/aseta musiikki tauolle ja vastaa puheluihin painamalla virtapainiketta kerran, valitse uudelleen viimeisin soitettu numero puhelimestasi painamalla sitä kahdesti ja pidä sitä painettuna hylätäksesi tulevan puhelun.
* Kaikki ääni, mukaan lukien musiikki, pelit, videot ja ilmoitukset ohjataan kuulokkeiden kautta.

**Kosketustoiminto**

* Paina A-aluetta (katso tuotekaavio) äänenvoimakkuuden vähentämiseksi.
* Paina B-aluetta (katso tuotekaavio) äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.
* Pidä A-aluetta painettuna (katso tuotekaavio) edelliseen kappaleeseen siirtymiseksi.
* Pidä B-aluetta painettuna (katso tuotekaavio) seuraavaan kappaleeseen siirtymiseksi.
* **Painamalla sekä A- että B-aluetta voidaan vaihtaa merkkikieltä, kun BT-kuulokkeet eivät ole yhdistettyinä mihinkään BT-laitteisiin.**

HUOMAUTUS: Painamisele ja oikean alueen kosketus tarjoavat sujuvan kokemuksen.

**Vianetsintä**

Ei virtaa

Lataa langattomat Bluetooth-kuulokkeet micro USB -johdon avulla.


Musiikki ei kuulu Bluetoothin kautta

Varmista, että Bluetooth-laitteellasi on A2DP-profiili. Tarkista, ovatko laitteet laiteparina ja yhteydessä Bluetoothin kautta. Käynnistä kuulokkeet uudelleen yhteyden luomiseksi uudestaan Bluetooth-laitteeseen.

Bluetooth-laite ei luo uudelleen yhteyttä kuulokkeisiin

Navigoi Bluetooth-asetusten valikkoon Bluetooth-laitteessa, napauta ”BTH-250” ja valitse ”Unohda”. Noudata sitten laiteparin muodostuksen vaiheita uudelleen. Tai pidä virtapainiketta painettuna kuulokkeissa (virran ollessa päällä) katkaisemaan kuulokkeiden yhteys kaikkiin yhdistettyihin laitteisiin. Noudata sitten vaiheita laiteyhteyden luomiseksi uudelleen.

**Tuotekuvaus**



|  |
| --- |
| **FI** |
| LED-merkkivalo |
| USB-latausportti/AUX-johto |
| Pidä painettuna (6 sek.): Virta päälle/pois  Napsauta kerran: Toista/tauko, vastaa/päätä puhelu  Kaksoisnapsautus: Valitse uudelleen viimeksi valittu puhelinnumero  Pidä painettuna (1–2 sek.): Hylkää tuleva puhelu |
| Edellinen kappale/äänenvoimakkuus ylös |
| Seuraava kappale/äänenvoimakkuus alas |
| Mikrofoni |

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTH-250 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusjulistuksen täydellinen teksti on saatavana seuraavassa Internet-osoitteessa: www.denver-electronics.com – napsauta sitten HAKUKUVAKETTA verkkosivun ylärivillä. Kirjoita mallinumero: BTH-250 Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue: 2402-2408MHz

Maks. lähtöteho: 40mW

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics